**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДМАШ-ТМ»**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Оксана\Desktop\Брендбук ТМ.jpg | **ЄДРПОУ – 42662091**  08135, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул.Антонова, буд.6-А  тел. 044-255-17-36 |

**Опитувальний лист на виготовлення Крану «Будмаш-Піонер».**

1. Замовник (назва підприємства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
2. Відповідальна особа замовника за складання опитувального листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

посада

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

особистий підпис П. І. Б. номер тел. ел. адреса

1. Відповідальна особа від виробника за продаж крану «Будмаш – Піонер»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

посада П. І. Б. особистий підпис

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

номер тел. ел. адреса

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Запитувані дані. | | Відповідь замовника. |
| 1 | Характеристики крану при подвійній запасовці гакової підвіски.  Вантажопідйомність кг; швидкість підйому м/хв; виста підйому гакової підвіски м.  Виберіть один з пунктів. | 990 кг; 4м/хв; 6 м. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг.  \_\_\_\_\_\_\_\_ м./хв.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. |
| 1000 / 2000 кг; 8 м./хв. / 0,8-8 м/хв. (дві швидкості); 6/9 м. |
| 1000 / 2000 кг; 8 м/хв; 10-180 м. |
| 1000 кг; 18м./хв; 10-70 м. |
| 1000 кг; 15 / 22 м./хв; 10-180 м. |
| 2000 кг; 15 / 22 м./хв; 10-140 м. |
| 2 | Наявність опор гвинтових: так/ні. | |  |
| 3 | Наявність коліс цільнометалевих: так/ні. | |  |
| 4 | Електропривід повороту платформи: так/ні. | |  |
| 5 | Дистанційне керування: так/ні. | |  |
| 6 | Посилена, збільшена гакова підвіска: так/ні. | |  |
| 7 | Електронний обмежуваж вантажопідйомності (однорежимний, тільки при подвійній запасовці, обмежує підйом мантажу до стріли на 0,5м.): так/ні. | |  |
| 8 | Прожектор світлодіодний на кінці стріли 50W. / 100W. | | W. |
| 9 | Прилад контролю канатоємность (тільки при швидкості підйому 15 / 22 м./хв. ): так/ні. | |  |
| 10 | Наявність сигнального дзвінка: так/ні. | |  |
| 11 | Наявність комплекту противаг: так/ні. | |  |
| 12 | Конструкція для полегшеново підйому стріли і перевезення крана в зібраному стані: так/ні. | |  |

Додаткова інформація про всі характеристики; комплектацію; побажання що до виготовлення та все інше, що стосується роботи в майбутньому даного Крану «Будмаш-Піонер».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Замовник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва, підпис, печать)